Mieszkowice, dnia 23.01.2012r.

GP.271.8.2011

**Mieszkowice: Budowa rurociągu przesyłowego od przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ul. Kościuszki do ul. Dworcowej w Mieszkowicach wraz z włączeniem do istniejącej sieci**

**Numer ogłoszenia: 20438 - 2012; data zamieszczenia: 23.01.2012**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 429268 - 2011r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Mieszkowice, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4145276, faks 91 4145031.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**   
**Budowa rurociągu przesyłowego od przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ulicy Kościuszki do ul. Dworcowej w Mieszkowicach wraz z włączeniem do istniejącej sieci.**

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Roboty pomiarowe: Wytyczenie głównych osi ze szkicami geodezyjnymi -381 m Wykonanie pomiarów sprawdzających ze szkicami geodezyjnymi -381 m Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z mapami 381m Roboty ziemne Wykonanie wykopu z szalowaniem i odwodnieniem - 154,80 m3 Podsypki piaskowe o gr.15 cm.- 49,60 m2 Obsypka rurociągów o gr. 20cm nad rury - 19,84 m3 Zasypka wykopów wraz z zagęszczeniem - 134,86 m3 Rurociąg kanalizacji sanitarnej tłocznej Montaż rurociągów z rur PE Ø 200 mm łączonych metodą zgrzewania czołowego - 62 m. Montaż rurociągów z rur PE Ø 200 mm metodą przewiertu sterowanego łączonych metodą zgrzewania czołowego - 297 m. Montaż rurociągów z rur osłonowych PE Ø 315 mm metodą przewiertu sterowanego łączonych metodą zgrzewania czołowego wraz z montażem rury przewodowej PE Ø200 - 22 m Montaż zaworu napowietrzająco - odpowietrzającego - 1 kpl Montaż studni betonowych o średnicy 1000 mm z włazem 40 t.- 2 kpl Montaż trójników PE Ø 200 mm - 2 szt. Montaż zasuw nożowych Ø 200 wraz z obudową i skrzynką - 4 szt. Wykonanie włączenia rur PE Ø 200 do rurociągu żeliwnego Ø 200 - 4 kpl. Wykonanie prób ciśnieniowych rurociągów PE Ø 200 - 2 próby.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.10.00.00-8, 45.23.11.10-9, 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

* **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak, projekt/program: Zadanie aktualnie znajduje się na liście rezerwowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-213. Działanie 4.3. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 16.01.2012.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 2.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe ESBUD Spółka z o.o., ul. Lipowa 6, 74-300 Myślibórz, kraj/woj. zachodniopomorskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 239279,28 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 159650,00
* **Oferta z najniższą ceną:** 159650,00 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 178984,70
* **Waluta:** PLN.