Mieszkowice, dnia 07.07.2014r.

GP.271.4.2014

**Mieszkowice: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłosów** **Numer ogłoszenia: 146537 - 2014; data zamieszczenia: 07.07.2014**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA**

**- Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 120399 - 2014r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Mieszkowice, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4145276, faks 91 4145031.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remont świetlicy wiejskiej
w miejscowości Kłosów.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmuje: - naprawę ścian, - remont elewacji - tynków, - przemurowanie kominów na cegłę z klinkieru, - remont pokrycia dachu, - wymiana obróbek blacharskich, - wymiana rynien i rur spustowych, - wymianę istniejących okien drewnianych na okna z PCV, - wymianę drzwi wejściowych z drewnianych ( wejście główne) na drewniane, drzwi do kotłowni - z drewnianych na metalowe - ocieplone - wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, - wykonanie izolacji cieplnej ścian fundamentowych ze styroduru gr 5cm z okładziną tynku żywicznego GRAMPLAST ( z wykonaniem wykopów i późniejszym ich zasypaniem) - rozebranie i wykonanie nowych schodów zarówno wejścia do budynku głównego jak i do kotłowni, - docieplenie ścian zewnętrznych styropianem frezowanym gr 10 cm z wykonaniem tynku strukturalnego - AKRYLOWY - malowany względnie w masie barwiony, - wykonanie opaski betonowej wokół budynku, - zdemontowanie istniejącego przyłącza napowietrznego, sztycy i wykonanie nowego przyłącza energetycznego
z umocowaniem sztycy na ścianie szczytowej wraz z Tablicą główną, - wykonanie montażu na odcinku od zabezpieczenia głównego do zasilenia tablicy bezpiecznikowej zamontowanej w korytarzu świetlicy ( strona prawa) oraz zasilenie pomieszczenia kotłowni - przewody montowane przed klejeniem styropianu na ścianach zewnętrznych, - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na odcinku od studni kanalizacyjnej do wejścia w pomieszczeniu kotłowni, - zamontowanie rury wywiewnej instalacji kanalizacyjnej, - zamontowanie kratek wywiewnych instalacji wentylacyjnej w ścianach kotłowni i sanitariatów, - zamontowanie kratki nawiewnej pomieszczenia kotłowni..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

* **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 01.07.2014.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* Spółdzielnia Rzemieślnicza Budownictwa Ogólnego i Usług Różnych UNIWERSAL,
ul. Droga ZIelona 7a, 74-505 Dębno, kraj/woj. zachodniopomorskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 160 717,25 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 184 470,89
* **Oferta z najniższą ceną:** 184 470,89 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 184 470,89
* **Waluta:** PLN.